Data/hora: 11/06/2024 04:33:17

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	13/01/2010	
Data da última atualização: 	14/01/2010	
Autoria: 	ROCHA; E. B. da; FIEDLER; N. C.; ALVES; R. T.; LOPES; E. da S.; GUIMARÃES; P. P.; PERONI; L.	
Afiliação: 	EDUARDO BRAGA DA ROCHA, UnB; NILTON CÉSAR FIEDLER, UFES; RAFAEL TONETTO ALVES, UFES; EDUARDO DA SILVA LOPES, Universidade Estadual do Centro-Oeste; POMPEU PAES GUIMARÃES, UFES; LEONARDO PERONI, UFES.	
Título: 	Produtividade e custos de um sistema de colheita de árvores inteiras.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Cerne, Lavras, v. 15, n. 3, p. 372-381, jul./set. 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Neste trabalho, objetivou-se avaliar a produtividade e os custos de um sistema de colheita florestal de árvores inteiras em
povoamentos de Eucalyptus grandis, no norte do Estado de Goiás, visando a subsidiar o planejamento das operações e o melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis. O sistema de colheita florestal era constituído por um feller-buncher, um skidder, uma garra traçadora e um carregador florestal. Na análise técnica foi determinada a disponibilidade mecânica, a eficiência operacional e a
produtividade efetiva. A análise econômica englobou os parâmetros de custo operacional e de produção. A menor eficiência operacional (35,6%), menor disponibilidade mecânica (47,1%) e maior custo (R$ 10,32/m3) foram obtidos com o feller-buncher, decorrentes, principalmente, do elevado número de interrupções ocorridas. Pela análise de regressão, a produtividade do feller buncher foi influenciada pelo volume do feixe, a do skidder pela distância de arraste, a da garra traçadora pelo volume de madeira processada e a do carregador florestal pelo volume de toras carregadas.	
Palavras-Chave: 	Colheita florestal; Eficiência operacional.	
Thesagro: 	Mecanização.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (46444-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS