Data/hora: 24/09/2024 11:56:52

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	09/06/2015	
Data da última atualização: 	09/06/2015	
Autoria: 	LEITE, E. da S.; FERNANDES, H. C.; GUEDES, I. L.; AMARAL, E. J. do.	
Título: 	Análise técnica e de custos do corte florestal semimecanizado em povoamentos de eucalipto em diferentes espaçamentos.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Cerne, Lavras, v. 20, n. 4, p. 637-643, 2014.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Objetivou-se, com este trabalho, avaliar, tecnicamente, os custos do corte florestal semimecanizado, em plantios de eucalipto de primeira rotação, em declividade média de 26,22º (58,2%), nos espaçamentos 3 x 2,5 m, 3 x 3,33 m e 3 x 4 m, com volumes de 0,326, 0,361 e 0,370 m3 por árvore, no sistema 1+1 (um operador de motosserra e um ajudante). Os resultados mostraram que as atividades que consomem mais tempo no corte e processamento com a motosserra Stihl MS360 são: deslocamento, traçamento e 1º, 2º e 3º corte. No espaçamento 3 x 2,5 m, a produtividade média foi de 4,69 m3·h-1, a um custo de produção de 5,16 R$·m-3. Para o espaçamento 3 x 3,33 m, foi de 5,19 m3·h-1 e 4,66 R$·m-3 e para o espaçamento 3 x 4 m, foi de 5,73 m3·h-1 e 4,22 R$·m-3. O item de maior influência nos custos operacionais foi a mão de obra, com 75 % dos custos totais. O espaçamento maior resultou em maior produtividade e menores custos de produção.	
Palavras-Chave: 	Corte florestal; Estudo de tempo; Motosserra.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (53753-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS