Data/hora: 20/06/2024 01:53:54

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 22/10/1996
Data da última atualização: | 10/02/2015
Autoria: | STOHR, G. W. D.; BAGGIO, A. J.
Afiliação: | Stohr, professor Curso Pos-graduacao UFPR, Baggio, EMBRAPA-URPFCS.
Título: | Estudo comparativo de dois métodos de arraste principal do desbaste de Pinus taeda L.
Ano de publicação: | 1981
Fonte/Imprenta: | Boletim de Pesquisa Florestal, Curitiba, n. 2, p. 89-131, jun. 1981.
ISSN: | 0101-1057
Idioma: | Português
Conteúdo: | Desempenho e custos na operação de arraste principal de dois tratores agrícolas com implementos diferentes foram submetidos a uma análise crítica, em uma plantação de Pinus taeda, com nove anos de idade e desbastada de forma sistemática e seletiva. A pesquisa foi instalada na Fazenda Monte Alegre, município de Telêmaco Borba, PR. Foram testados tratores do tipo MF 265 e os seguintes implementos de arraste: a) barra com fendas para engatar correntes, de segurar feixes de fustes, e b) pinça hidráulica traseira e lâmina hidráulica na frente. Sob as mesmas condições de distância e volume arrastado, os rendimentos foram similares, porém apresentaram grandes diferenças, quando baseados em volumes médios da carga. O trator com barra e correntes apresentou um volume médio de 0,8 m3 por ciclo e, numa distância média de 200 m, um rendimento de 6,85 m3/h, a um custo de Cr$ 60,80/m3. O trator com pinça hidráulica e lâmina dianteira, sob as mesmas condições de arraste, porém com um volume médio por ciclo de 0,5 m3, atingiu um rendimento de 5,39 m3/h, a um custo de Cr$ 82,10/m3. Sob as condições testadas, convém utilizar o trator com barra quando houver disponibilidade de mão-de-obra, pois arrasta maior volume de madeira por unidade de tempo a um custo mais baixo e com um grau de mecanização menor, portanto menos susceptível a falhas mecânicas. A exigência de maior tempo de oficina, com consertos e manutenção, em função da necessidade do equipamento, reduz a produção média anual em 35%, aproximadamente, no caso do trator com pinça. Detectaram-se, em ambos os métodos, grandes possibilidades de racionalização e, por conseguinte, de redução dos custos de arraste entre 24 e 27%.
Palavras-Chave: | Arraste; Mechanisation; Skidding.
Thesagro: | Mecanização; Pinus Taeda.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPF-2009-09/5003/1/gstohr.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (5003-1) - UMT - AP - -- -  -  -  - DIS