Data/hora: 21/09/2024 13:49:02

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	14/09/2009	
Data da última atualização: 	14/09/2009	
Autoria: 	HEIN, P. R. G.; CAMPOS, A. C. M.; LIMA, J. T.; TRUGILHO, P. F.; CHAIX, G.	
Título: 	Estimativa da resistência e da elasticidade à compressão paralela às fibras da madeira de Eucalyptus grandis e E. urophylla usando a espectroscopia no infravermelho próximo.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 37, n. 82, p. 119-129, jun. 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O emprego da madeira para finalidade estrutural, com segurança e economia, exige o conhecimento
de suas propriedades mecânicas. A realização do ensaio é relativamente rápida, entretanto a preparação
dos corpos-de-prova é uma etapa demorada e trabalhosa e freqüentemente causa desperdício
de madeira devido à dificuldade de obtenção de corpos-de-prova livres de defeitos nas dimensões
normalizadas. Além disso, há a necessidade de utilização de máquina de ensaio e de instrumentos de
medição de deformações caso se deseje obter dados de rigidez. Uma das alternativas para contornar
esses problemas é a espectroscopia no infravermelho próximo ou NIRS (Near Infrared Spectroscopy),
que é um método indireto, rápido e preciso para a predição de muitas propriedades da madeira. A utilização
desta técnica na avaliação de algumas propriedades mecânicas pode reduzir o tempo, o custo
e as perdas de material, principalmente em peças com alta incidência de defeitos, mas para isso, é
necessário efetuar uma etapa de calibração a partir de dados de referência. O objetivo deste trabalho
foi avaliar a eficiência da espectroscopia no infravermelho próximo para estimar a resistência e a elasticidade
à compressão paralela às fibras da madeira de Eucalyptus grandis e E. urophylla. Os ensaios
de compressão paralela às fibras foram executados em Máquina Universal de Ensaio e seguiram os
procedimentos da norma ASTM D-143 - 94 (1997). Os espectros no infravermelho próximo foram adquiridos
em um espectrômetro com varredura de 4.000 a 12.500 cm-1 em modo de reflexão difusa. Assim,
a informação espectral obtida sobre a face transversal dos corpos-de-prova foi correlacionada com
os valores das propriedades mecânicas pela regressão dos mínimos quadrados parciais. A resistência
e a elasticidade à compressão paralela às fibras da madeira de Eucalyptus grandis e E. urophylla podem
ser estimadas por modelos que apresentam coeficientes de determinação na validação cruzada
de 0,78 e 0,75 respectivamente, que são valores satisfatórios considerando a simplicidade e a rapidez
na execução da análise pelo NIRS.	
Palavras-Chave: 	Quadrado parcial.	
Thesagro: 	Propriedade Mecânica.	
Thesaurus Nal: 	Eucalyptus.	
Categoria do assunto: 	K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (45834-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS