Data/hora: 24/06/2024 01:00:32

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	25/06/2008	
Data da última atualização: 	25/06/2008	
Autoria: 	CORRÊA, C. M. C.; ROLOFF, G.; SILVA, I. C.	
Título: 	Erosão real e estimada através da RUSLE em estradas florestais, em duas condições de solo e relevo e quatro perfis de solo.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, n. 76, p. 57-66, dez. 2007.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar as perdas de solo provenientes de trechos de estradas de uso florestal, inseridas em duas regiões que apresentam condições de relevo diferenciadas: a primeira com relevo variando de ondulado a fortemente ondulado e composto por dois tipos de solo, Cambissolo húmico Distrófico típico e Argissolo vermelho-amarelo Distrófico típico; a segunda condição com relevo plano a suavemente
ondulado com Argissolo vermelho-escuro álico e A Argissolo vermelho escuro latossólico. A erosividade da chuva foi calculada através de pluviogramas e dados de pluviosidade da empresa; a erodibilidade do solo foi calculada em função dos resultados de análises; a declividade e o comprimento de rampa foram medidos em campo e os Fatores C e P, estipulados através de literatura. A hipótese de similaridade entre os valores reais monitorados pelo período de um ano e os valores estimados pela RUSLE foi evidenciada
através de análise estatística, que apresentou alta correlação nos tratamentos avaliados, mantendo-se dentro do limite critico proposto, validando, portanto esta hipótese. As perdas de solo proveniente dos trechos de estradas avaliados corresponderam a 99% das perdas totais observadas no experimento.	
Palavras-Chave: 	Declividade e comprimento de rampa; Erosividade da chuva; Estrada florestal; Length and steepness slope; Perda de solo; Rainfall erosion; Soil losses.	
Thesaurus Nal: 	forest roads.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)