Data/hora: 01/06/2024 07:32:59

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 08/05/2006
Data da última atualização: | 08/05/2006
Autoria: | DACOSTA, L. P. E.; HASELEIN, C. R.; SANTINI, E. J.; SCHNEIDER, P. R.; CALEGARI, L.
Título: | Qualidade das chapas de partículas aglomeradas fabricadas com resíduos do processamento mecânico da madeira de Pinus elliottii Engelm.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | Ciência Florestal, Santa Maria, v. 15, n. 3/4, p. 311-322, set. 2005.
Idioma: | Português
Palavras-Chave: | Chapa aglomerada; Propriedade física; Uréia-formaldeído.
Thesagro: | Madeira; Pinus Elliottii; Resíduo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (39294-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS