Data/hora: 23/09/2024 02:36:22

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	08/03/2005	
Data da última atualização: 	08/03/2005	
Autoria: 	GÓES, J. L. N.; DIAS, A. A.	
Título: 	Proposta para o dimensionamento de vigas compostas de madeira maciça ligadas continuamente por pregos.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	Madeira: Arquitetura e Engenharia, v. 5, n. 13, maio/ago. 2004.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	1 CD-ROM.	
Conteúdo: 	O emprego de peças compostas de madeira, formadas pela união de peças de dimensões comerciais, vem alcançando importância no setor de estruturas de madeira do Brasil, principalmente em virtude da gradativa escassez de peças de grandes dimensões. O seu comportamento estrutural depende de fatores como a rigidez das ligações, parâmetros geométricos da seção transversal, vão, propriedades mecânicas da madeira, além da forma de carregamento. Logo fica evidente a necessidade de utilização de critérios especiais para o correto dimensionamento das peças compostas. Em relação ao assunto, a atual norma brasileira NBR 7190/97 - Projeto de Estruturas de Madeira - apresenta uma metodologia simplificada de cálculo, recomendando a redução da inércia da peça composta, por meio de coeficientes que consideram a solidarização parcial do conjunto. Os autores realizaram um extenso estudo teórico e experimental sobre os critérios de dimensionamento das vigas compostas e, neste trabalho, é apresentada uma proposta para o dimensionamento das vigas compostas. 	
Palavras-Chave: 	Pino metálico; Viga composta: rigidez de ligação.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (36457-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS