Consulta: (autoria:"FIORELLI, J.")
Registros recuperados: 6
Data/hora: 23/06/2024 01:22:48

DIAS, F. M.; FIORELLI, J.; LAHR, F. A. R.; DIAS, A. A. A utilização de fibra de vidro como reforço em madeira compensada. Madeira: Arquitetura e Engenharia, v. 4, n. 10, jan./jun. 2003. 1 CD-ROM.
Biblioteca(s): Embrapa Florestas.

CRAVO, J. C. M.; SARTORI, D. de L.; FIORELLI, J.; BALIEIRO, J. C. de; SAVASTANO JUNIOR, H. Painel aglomerado de resíduos agroindustriais. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 25, n. 3, p. 721-730, jul./set. 2015.
Biblioteca(s): Embrapa Florestas.

BELINI, U. L.; SAVASTANO JÚNIOR, H.; BARRERO, N. G.; SARTORI, D.; LEITE, M. K.; FIORELLI, J.; TOMAZELLO FILHO, M. Painel multicamada com reforço de partículas de bambu. Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 42, n. 103, p. 421-427, set. 2014.
Biblioteca(s): Embrapa Florestas.

BARBIRATO, G.; FIORELLI, J.; BARRERO, N. G.; PALLONE, E. M. de J. A.; LAHR, F. A. R.; CRISTOFORO, A. L.; SAVASTANO JUNIOR, H. Painel aglomerado híbrido de casca de amendoim reforçado com partículas de madeira itaúba. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 24, n. 3, p. 685-697, jul./set. 2014.
Biblioteca(s): Embrapa Florestas.

FIORELLI, J.; CHRISTOFORO, A. L.; LAHR, F. A. R.; NASCIMENTO, M. F. do; CURTOLO, D. D.; SARTORI, D. de L.; BELINI, U. L. Painés de partículas monocamadas fabricados com resíduo de madeira e fibra de coco verde. Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 105, p. 175-182, mar. 2015.
Biblioteca(s): Embrapa Florestas.

AZAMBUJA, M. A.; DIAS, M. R. A. A.; FIORELLI, J.; CARRASCO, E. V. M.; DUARTE, R. S.; DIAS, G. L.; SZÜCS, C. A.; VALLE, A. Proposta de normalização para madeira laminada colada (MLC). Madeira: Arquitetura e Engenharia, v. 5, n. 13, maio/ago. 2004. 1 CD-ROM.
Biblioteca(s): Embrapa Florestas.