Data/hora: 22/06/2024 07:21:05

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 01/04/2009
Data da última atualização: | 01/04/2009
Autoria: | SCHNEIDER, P. S. P.; FLEIG, F. D.; SCHNEIDER, P. R.; FINGER, C. A. G.
Título: | Avaliação da relação densidade e diâmetro em povoamento de Pinus taeda.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Ciência Florestal, Santa Maria, v. 18, n.3/4, p. 481-491, set./dez. 2008.
Idioma: | Português

Conteúdo:

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de estudar a eficiência dos modelos que
expressam a relação de densidade e diâmetro em povoamentos de Pinus taeda L. manejados em densidade
completa e altamente estocados. Para isso, foram ajustados os modelos de Reineke, Yoda, Zeide e Tang, que
relacionam a densidade de árvores por hectare com o diâmetro médio, por meio de dados originados de
cinqüenta parcelas permanentes, medidas anualmente até os 18 anos, implantadas em espaçamento de
1,5x1,0 e 2,0x1,0 m e mantidas em densidade completa. Os resultados indicam que todos os modelos de
densidade e diâmetro e autodesbaste apresentaram boa precisão estatística, porém o modelo de Tang foi mais
eficiente que os demais na estimativa dos valores de densidade de árvores por hectare por diâmetro médio,
tendo apresentado ótimo coeficiente de determinação igual a 0,99, baixo erro padrão da estimativa igual a
0,0948, baixo coeficiente de variação igual a 1,17 %, mínima tendência com valor igual a 0,0086, elevada
eficiência com valor igual a 0,8976, boa distribuição dos resíduos do número de árvores por hectare em
função do diâmetro médio do povoamento.

Palavras-Chave: | Autodesbaste; Densidade.
Thesagro: | Diâmetro; Pinus Taeda.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (44986-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS