Data/hora: 02/06/2024 07:39:21

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	22/05/2009	
Data da última atualização: 	22/05/2009	
Autoria: 	ALVES, M. V. G.; BATISTA, A. C. B.; SOARES, R. V.; KOEHLER, H. S.; PEREIRA, J. F.	
Título: 	Modelagem de umidade do material combustível, baseada em variáveis meteorológicas.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Floresta, Curitiba, v. 39, n. 1, p. 167-174, jan./mar. 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O conhecimento da umidade dos materiais combustíveis é imprescindível para a estimativa de parâmetros ligados ao comportamento do fogo. Este trabalho teve como objetivo a predição da umidade do material combustível utilizando variáveis meteorológicas. O material combustível avaliado foi o da camada superficial de acículas em um reflorestamento de Pinus elliottii na Estação Experimental de Rio Negro, Paraná (UFPR). Foram utilizadas duas metodologias diferentes para a quantificação da umidade do material combustível, uma baseada em amostras retiradas diretamente do piso da floresta e a outra utilizando amostras também retiradas do piso florestal, mas colocadas em cestos feitos de telas plásticas e utilizadas durante todo o processo de determinação de umidade. Ambos os tipos de amostra foram pesadas em intervalos definidos de tempo, sendo posteriormente submetidas à secagem para a determinação da umidade. A metodologia que apresentou melhores resultados foi a de amostras distintas, que teve seu melhor modelo matemático incorporando a temperatura e a velocidade do vento (UMC = b0 + b1*T + b2*V), apresentando um coeficiente de determinação (R²) de 0,86 e um erro padrão da estimativa porcentual (Sxy%) de 8,74%.	
Palavras-Chave: 	Modelagem.	
Thesagro: 	Incêndio Florestal; Reflorestamento.	
Thesaurus Nal: 	Pinus.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (45181-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS