Data/hora: 10/06/2024 09:09:08

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	30/01/2008	
Data da última atualização: 	18/11/2015	
Autoria: 	MORI, F. A.; LOPES, Y. L. V.; MENDES, L. M.; LATORRACA, J. V. de F.	
Título: 	Estudo da compatibilidade entre a madeira e as cascas de Eucalyptus grandis e cimento portland.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Florestal, Santa Maria, v. 17, n. 3/4, p. 257-264, jul./dez. 2007.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	As características dos painéis cimento-madeira podem ser prejudicadas em virtude da
incompatibilidade química do cimento com alguns materiais lignocelulósicos que podem inibir a pega do cimento. Porém, este efeito pode ser minimizado com tratamentos químicos dos materiais. As diferentes espécies de Eucalyptus podem ser promissoras como matéria-prima na produção desse tipo de painel, principalmente os resíduos gerados na forma de cascas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a compatibilidade química da madeira e cascas tratadas e não-tratadas quimicamente de Eucalyptus com o
cimento Portland. O tratamento químico das cascas foi realizado com solução de hidróxido de sódio. Os resultados obtidos mostraram que a madeira de Eucalyptus grandis apresentou uma aptidão moderada ao cimento, as cascas tratadas, alta aptidão e as cascas não-tratadas, aptidão extremamente baixa. Verificou-se a influência positiva do tratamento químico nas cascas, possibilitando futuramente sua incorporação na
manufatura de painéis cimento-madeira.	
Palavras-Chave: 	Compatibilidade; Painel.	
Thesagro: 	Casca; Eucalipto; Eucalyptus Grandis; Madeira.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (42280-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS