Data/hora: 10/06/2024 04:39:26

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	01/04/2009	
Data da última atualização: 	01/04/2009	
Autoria: 	VIDAURRE, G. B. VITAL, B. R.; SILVA, J. de C.; OLIVEIRA, J. T. da S.; CARVALHO, A. M. M. L.; LUCIA, R. M. D.; CARNEIRO, A. de C. O.	
Título: 	Efeito da geometria dos dentes da serra de fita na produção de madeira serrada de eucalipto.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Revista Árvore, Viçosa, v. 32, n. 5, p. 939-947, set./out. 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi determinar o efeito dos parâmetros que compõem os dentes de serra de fita na produção e qualidade da madeira serrada de eucalipto. Analisou-se o efeito de dois passos de dentes (57,15 mm e passo variado: 50,8 - 50,8 - 50,39 - 50,71 - 60,03 - 60,35 mm), de dois ângulos de ataque (26 e 270) e de duas alturas (22 e 25,4 mm) em duas classes diamétricas (25 a 34 cm e 35 e 47 cm) de clones de híbridos Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla com 15 anos de idade. Não houve ganho de qualidade quando se trabalhou com passo variado. As lâminas de serra que possuíam ângulo de ataque de 270 e passo único tanto com altura do dente de 22 mm quanto com 25,4 mm geraram desvios acima da espessura-meta. A menor variação em torno da espessura-meta foi obtida quando se utilizaram lâminas de serra de ângulo de ataque de 270 e altura do dente de 25,4 mm. O maior desvio ocorreu quando o desdobro foi efetuado com passo variado e ângulo de ataque de 260. A utilização de passo variado, de modo geral, foi o que apresentou maiores desvios na espessura das tábuas em relação à espessura desejada.	
Palavras-Chave: 	Serra fita; Tábua.	
Thesagro: 	Eucalipto.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (44977-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS