Data/hora: 17/06/2024 08:03:39

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas; Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 29/01/2016
Data da última atualização: | 02/08/2018
Autoria: | MESQUITA, R. G. de A.; MENDES, L. M.; MENDES, R. F.; TONOLI, G. H. D.; MARCONCINI, J. M.
Afiliação: | JOSE MANOEL MARCONCINI, CNPDIA.
Título: | Inclusão de feixes de sisal na produção de painéis MDP de eucalipto.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Scientia forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 105, p. 75-82, 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Nos últimos anos, a busca por produtos mais sustentáveis tem motivado diversos cientistas a pesquisar a viabilidade técnica, de diferentes materiais lignocelulósicos, para utilização em diversos materiais. Dentre eles, podemos destacar os feixes fibrosos de sisal que já são utilizados por diferentes segmentos da indústria de plásticos. Esse material lignocelulósico tem ganhado destaque devido a diversas características mecânicas e econômicas. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial de utilização de feixes de sisal, em associação com partículas de eucalipto, para produção de painéis MDP. Foram confeccionados painéis com a substituição da madeira de eucalipto por feixes de sisal, no miolo dos painéis, nas proporções de 0, 5, 10, 15, 20 e 25%. Os painéis MDP foram produzidos com relação face/miolo de 40/60 (base massa seca das partículas), adesivo uréia-formaldeído, densidade nominal de 0,70 g/cm³ e com ciclo de prensagem de 8 minutos, pressão de 3,92 MPa e temperatura de 160°C. Os resultados não se mostraram satisfatórios, pois a inclusão dos feixes acarretou em piora das propriedades analisadas.
Palavras-Chave: | Fibras vegetais; Materiais lignocelulósicos; Painéis aglomerados.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)

Exemplares:

CNPDIA - (15552-1) - UPC - AP - PP - PROCI-15.00062 -  - 2015.00062 - DIS
CNPF - (54976-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS