Data/hora: 04/06/2024 16:33:38

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 22/11/2002
Data da última atualização: | 22/11/2002
Autoria: | MARTINS FILHO, M. V.
Título: | Modelagem do processo de erosao entressulcos em latossolos de Jaboticabal-SP.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Lavras: Universidade Federal de Lavras, 1999.
Páginas: | 140p.
Idioma: | Português
Notas: | Tese Doutorado.
Conteúdo: | O presente trabalho teve os seguintes objetivos: 1) validar alguns modelos propostos na literatura, para a estimativa da erosao e determinar a erodibilidade entressulcos, para tres latossolos da regiao de Jaboticabal, SP; 2) propor modelos relacionando a erodibilidade entressulcos de latossolos com algumas de suas propriedades fisicas, mineralogicas e quimicas. os solos utilizados sao representativos da regiao de Jaboticabal-SP. O delineamento experimental adotado foi um esquema fatorial completo com tres solos (dois Latossolos Vermelho-Escuros, com textura argilosa, LE1 e LE2, e um Latossolo Roxo muito argiloso, LR); quatro declives, cinco intensidades de chuva e com cinco repeticoes. O trabalho foi conduzido sob condicoes de previo umedecimento do solo, para medir as taxas de enxurrada (R) e de perdas de sedimentos (Di). Houve diferencas significativas nas taxas de erosao e enxurrada e, tambem, entre declives para os solos estudados. Foi proposta uma equacao para computar o efeito do declive (Sf), na taxa de erosao entressulcos (Di). O modelo Di = Ki R I Sf foi utilizado para determinar as erodibilidades entressulcos (Ki) do LE1, LE2 e LR. Parte dos resultados de Di, R, I e Sf foram utilizados para avaliar o desempenho do modelo (Di = Ki R I Sf). A avaliacao com dados independentes demonstrou que o modelo prediz bem Di. Com o modelo Di = Ki R I Sf os valores medios de erodibilidade entressulcos determinados foram: 1,784 x 10 6 kg s m-4 no LE1, 1,584 x 10 6 kg  s m-4 no LE2 e 1,549 x 10 6 kg s m-4 no LR. A erodibilidade entressulcos (Ki) pode ser representada, em funcao de atributos do solo, tais como: argila, argila dispersa em agua, oxidos de Fe e Al, materia organica, diametro medio ponderado dos agregados estaveis em agua, areia fina e umidade do solo. Um modelo, com base nos referidos atributos do solo, foi proposto para se estimar Ki. Contudo, esse modelo necessita ser validado.
Palavras-Chave: | Chuva simulada; Erosao entressulcos; Modelagem.
Thesagro: | Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (10165-1) - ADD - TS - -- - 99018 - MAR/99 - 2001.00024 - DIS