Data/hora: 02/06/2024 13:42:26

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 04/12/2017
Data da última atualização: | 18/12/2017
Autoria: | CLARO, F. C.; MATOS, M. de; MAGALHAES, W. L. E.
Afiliação: | Francine C. Claro, Pós-graduanda da UFPR; Mailson de Matos, Pós-graduando da UFPR; WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF.
Título: | Influência da hemicelulose na reologia de suspensões de nanocelulose e na formação de filmes de nanofibrilas.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | In: WORKSHOP DA REDE DE NANOTECNOLOGIA APLICADA AO AGRONEGÓCIO, 9., 2017, São Carlos, SP. Anais ... São Carlos: Embrapa Instrumentação, 2017.
Páginas: | p. 141-144.
Idioma: | Português
Conteúdo: | É crescente o desenvolvimento de filmes nano-estruturados para uso em embalagens. Nesse contexto, a utilização de celulose nanofibrilada é interessante devido às suas propriedades físicas: como alta resistência, baixa densidade e translucidez, além dos benefícios ecológicos. A polpa celulósica utilizada no processo de obtenção da nanofibrilas apresenta cerca de 15% em massa de hemicelulose, portanto é importante compreender qual o efeito da hemicelulose nas propriedades dos filmes de nanofibras. Para isso, foram produzidas suspensões de nanocelulose uma com hemicelulose e outra na qual a hemicelulose foi extraída com tratamento alcalino. As suspensões foram obtidas pelo método mecânico de desfibrilação. Os filmes foram produzidos com gramaturas de 40 e 50 g/m². O comportamento reológico mostrou que a extração da hemicelulose exclui a necessidade de uma tensão inicial para escoamento. A extração da hemicelulose causou a aglomeração das nanofibrilas, bem como reduziu as tensões de tração e arrebentamento em 80%. A extração da hemicelulose também faz com que o filme deixe de ser impermeável ao ar, além de torná-lo opaco. Portanto, a hemicelulose atua como um inibidor da coalescência das microfibrilas, proporcionando adesão e aumento das propriedades mecânicas.
Palavras-Chave: | Air permeability; Nanofibra; Permeabilidade ao ar; Reologia; Resistência à tração.
Thesagro: | Hemicelulose.
Thesaurus Nal: | Hemicellulose; Nanofibers; Rheology; Tensile strength.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/169170/1/2017-AAC-Washington-WNAA-InfluenciaHemicelulose-1.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (56129-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS