Data/hora: 13/06/2024 17:06:50

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 14/07/2010
Data da última atualização: | 11/07/2011
Autoria: | MELO, R. R. de; SANTINI, E. J.; HASELEIN, C. R.; STANGERLIN, D. M.
Afiliação: | Rafael Rodolfo de Melo; Elio José Santini; Clovis Roberto Haselein; Diego Martins Stangerlin.
Título: | Propriedades físico-mecânicas de painéis aglomerados produzidos com diferentes proporções de madeira e casca de arroz.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | Ciência Florestal, Santa Maria, v. 19, n. 4, p. 449-460, jul./set. 2009.
Idioma: | Português

Conteúdo:

No presente trabalho, avaliaram-se as propriedades físico-mecânicas de painéis aglomerados
produzidos com diferentes proporções de madeira (Eucalyptus grandis) e casca de arroz. Para caracterização
dos painéis produzidos com os adesivos ureia-formaldeído e tanino-formaldeído, nas proporções 0, 20, 40,
60, 80 e 100% de casca de arroz, determinaram-se as propriedades físicas (massa específica; teor de
umidade; absorção de água e inchamento em espessura após 2 e 24 horas de imersão em água), e de
resistência mecânica (flexão estática; ligação interna e arrancamento de parafusos). Os resultados obtidos
indicaram que o acréscimo da casca de arroz proporcionou uma maior instabilidade e uma menor resistência
das chapas. Quando confeccionados utilizando a resina à base de tanino, os painéis apresentaram qualidade
superior.

Palavras-Chave: | Painel reconstituído; Tanino-formaldeído; Ureia-formaldeído.
Thesagro: | Casca de Arroz.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (47036-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS