Data/hora: 16/06/2024 20:14:25

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 15/05/2001
Data da última atualização: | 15/05/2001
Autoria: | MENEZZI, C. H. S. del; NAHUZ, M. A. R.; SOUZA, M. R. de.
Título: | Utilizacao de um metodo combinado de desdobro e secagem para obtencao de madeira serrada de eucalipto destinada a producao de paineis colados lateralmente.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | Revista Arvore, Vicosa, v. 25, n. 1, p. 113-123, 2001.
ISSN: | 0100-6762
Idioma: | Português
Palavras-Chave: | Glued-panels; Paineis colados; Processamento mecanico da madeira; Saw-dry-rip; Serrar-secar-ressecar.
Thesagro: | Eucalyptus Cloeziana; Eucalyptus Grandis.
Thesaurus Nal: | wood processing.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (3060-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS