Data/hora: 19/06/2024 22:40:13

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 01/02/2008
Data da última atualização: | 01/02/2008
Autoria: | LIMA, N. N.; PIO, N. da S.
Título: | Avaliação da gramatura de cola na propriedade de flexão estática em painéis compensados de Copaifera duckei Dwayer e Eperua oleifera Ducke.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | Acta Amazonica, Manaus, v. 37, n. 3, p. 347-352, set. 2007.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A presente pesquisa teve como objetivo analisar as seguintes gramaturas de cola: 270; 330; 364 e 390 g.m-² a partir da produção de compensados fenólicos utilizando duas espécies florestais; Copaifera duckei e Eperua oleifera e avaliar a flexão estática dos painéis. A madeira foi proveniente da área de manejo florestal sustentado da Indústria de Madeira Compensada localizada em Manicoré, município do Amazonas. As lâminas foram produzidas na Gethal Amazonas S.A Indústria de Madeira Compensada em Itacoatiara  AM com espessura de 2,2 mm. Foram produzidas a nível industrial 40 painéis, 20 por espécie no total de 8 tratamentos. O experimento foi completamente casualizado com arranjo fatorial. Foi utilizado a norma Européia EN 310: 1993. Os valores de densidade básica da espécie Copaifera duckei foi de 0,60 (g.cm-²) e 0,62 (g.cm-²) para Eperua oleifera. No ensaio de flexão estática, sentido paralelo à grã, somente a espécie Copaifera duckei apresentou diferença significativa a 5% pelo Teste de Dunnette para as propriedades de MOE e MOR. No sentido perpendicular a grã, as espécies Copaifera duckei e Eperua oleifera tanto o MOE quanto o MOR apresentaram diferenças significativas a 5% de probabilidade.
Palavras-Chave: | Copaifera duckei; Eperua oleifera; Flexão elástica; Gramatura de cola.
Thesagro: | Compensado.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (42315-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS