Data/hora: 16/06/2024 02:45:31

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 30/10/2008
Data da última atualização: | 26/11/2008
Autoria: | NASCIMENTO JÚNIOR, A. L. do; COELHO, E. F.
Afiliação: | Adailton Liberato do Nascimento Júnior, UFRB; Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF.
Título: | Distribuição da água no solo em mamoeiro irrigado por microaspersão.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | In: JORNADA CIENTÍFICA EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA TROPICAL, 2., 2008, Cruz das Almas. Anais... Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, 2008.
Idioma: | Português
Notas: | RESUMO_001.

Conteúdo:

O trabalho teve como objetivo avaliar a distribuição da água na superfície de solo irrigado por microaspersores instalados entre quatro plantas de mamoeiro e a correspondente distribuição da umidade no solo, de forma a inferir a adequação do posicionamento desses emissores dentro das fileiras de plantas. A uniformidade de emissão de água de sistemas de microaspersão excede a 85% em condições de campo e a eficiência de aplicação do sistema é próxima a 85%. O trabalho considerou diferentes tipos de sistemas de microaspersão em mamoeiro, ou quatro tratamentos: microaspersores de 32 Lh-¹, na razão de um emissor para quatro plantas (T1); microaspersores de 43 Lh-¹, sendo um emissor para quatro plantas (T2); microaspersores de 60 Lh-¹, sendo um emissor para duas plantas (T3); e microaspersores de 70 Lh-¹, um emissor para quatro plantas (T4). Avaliou-se a distribuição radial da lâmina aplicada na superfície do solo e a umidade do solo de 0-0,30 m de profundidade. A distribuição da água pelos microaspersores promoveu excesso na região externa ao sistema radicular (raio do microaspersor de 1,25 a 1,75 m) e um déficit de umidade na região do sistema radicular (raio superior a 1,25 m, conforme a vazão do emissor). Os resultados recomendam o uso de fileiras duplas
quando do emprego de um emissor para quatro plantas, com espaçamento de 1,8 m entre plantas nas fileiras simples, para microaspersores com vazões de até 43 Lh-¹. Nas situações de uso de fileiras simples, recomenda-se 2,0 m entre fileiras, para microaspersores com vazões entre 50 e 70 Lh-¹.

Palavras-Chave: | Distribuição da umidade no solo; Espaçamento de plantio.
Thesagro: | Carica Papaya.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)