Data/hora: 25/06/2024 14:51:42

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 09/05/2016
Data da última atualização: | 09/05/2016
Autoria: | SPANHOL, A.; NONES, D. L.; KUMABE, F. J. B.; BRAND, M. A.
Título: | Qualidade dos pellets de biomassa florestal produzidos em Santa Catarina para a geração de energia.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Floresta, Curitiba, v. 45, n. 4, p. 833-843, out./dez. 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este estudo objetivou determinar as propriedades físicas, químicas e energéticas de pellets de biomassa residual de Pinus spp. produzidos em Santa Catarina, e realizar a comparação com os parâmetros estabelecidos pelas normas internacionais existentes. Foram coletadas nove amostras, onde foram determinadas as propriedades de: dimensões dos pellets, densidade aparente e da unidade, teor de umidade, análise imediata, poder calorífico, durabilidade mecânica e teor de finos. Comparativamente à literatura e aos parâmetros de qualidade das normas: os pellets apresentaram densidade aparente (663,46 kg/m³), densidade da unidade (1711 kg / m³), durabilidade mecânica (99,07%) e poder calorífico superior (20,21 MJ / kg) altos; teor de umidade (7,89%) e de cinzas (0,38%) baixos, indicando boa qualidade dos pellets. Os pellets apresentaram alto teor de finos (1,05%), como característica negativa. Tiveram diâmetro de 6,58 mm; comprimento de 17,31 mm; teor de materiais voláteis de 81,29% e carbono fixo de 18,33%. Os valores médios das propriedades dos pellets atenderam plenamente as normas alemã (DIN Plus) e austríaca (Önorm M7135) e as classes G2 e G3 da suéca (SS 187120), e as classes I1, I2 e I3 da ISO (17225-2), podendo ser usados no setor de serviços e indústrias.
Palavras-Chave: | Densificados; Normas de qualidade de pellets; Resíduos de Pinus.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (55040-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS