Data/hora: 10/06/2024 07:57:54

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	29/01/2015	
Data da última atualização: 	29/01/2015	
Autoria: 	OLIVEIRA, L. C. de; BERTOL, I.; CAMPOS, M. L.; MECABÔ JÚNIOR, J.	
Título: 	Erosão hídrica em plantio de pinus, em estrada florestal e em campo nativo.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Floresta, Curitiba, v. 44, n. 2, p. 239-248, abr./jun. 2014.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Santa Catarina é o terceiro exportador de produtos florestais, com 320 mil ha (11%) das florestas
plantadas brasileiras. Somente na região de Lages, SC, existem 70 milhões de árvores de pinus
plantadas, o que faz dessa região a terceira do mundo em área florestada com essa espécie, atrás de
Finlândia e Suécia. O trabalho objetivou quantificar a erosão hídrica durante 17 meses (entre
setembro de 2009 e janeiro de 2011), sob chuva natural, em reflorestamento de pinus com diferentes
idades, em uma estrada de uso florestal e em campo nativo, no município de Campo Belo do Sul, SC,
na empresa ?Florestal Gateados? Ltda., em que a enxurrada foi coletada com uma Roda Coshocton.
As perdas de água por escoamento superficial foram de 6 mm no pinus de três anos, de 13 mm no
campo nativo, de 23 mm no pinus de 10 meses e 157 mm no pinus de 26 anos, consideradas muito
baixas em relação à precipitação ocorrida no período experimental, que foi de 2.040 mm, enquanto
que na estrada florestal as perdas de água foram de 928 mm, consideradas altas. Quanto às perdas de
solo, elas foram de 8 kg.ha-1 no pinus de três anos, 28 kg.ha-1 no campo nativo, 40 kg.ha-1 no pinus de
26 anos e 74 kg.ha-1 no pinus de 10 meses, também consideradas muito baixas em relação à tolerância
de perda de solo, enquanto que na estrada florestal as perdas de solo foram de 22.000 kg.ha-1,
consideradas altas.	
Palavras-Chave: 	Perda de solo e água; Roda Coshocton.	
Thesagro: 	Reflorestamento.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (53296-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS