Data/hora: 26/05/2024 06:13:27

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	06/05/2016	
Data da última atualização: 	06/05/2016	
Autoria: 	TATAGIBA, S. D.; XAVIER, T. M. T.; TORRES, H.; PEZZOPANE, J. E. M.; CECÍLIO, R. A.; ZANETTI, S. S.	
Título: 	Determinação da máxima capacidade de retenção de água no substrato para produção de mudas de eucalipto em viveiro.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Floresta, Curitiba, v. 45, n. 4, p. 745-754, out./dez. 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A escassez de informações referentes ao consumo hídrico de mudas de espécies florestais freqüentemente dificulta o planejamento da irrigação em viveiros comerciais, levando muitas vezes, a adoção de medidas ineficientes de manejo, provocando perda no padrão de qualidade das mudas. Dessa forma, procurou-se neste trabalho investigar a máxima capacidade de retenção de água (MCRA) no substrato em que as mudas de eucalipto podem ser submetidas e determinar o coeficiente de cultivo (Kc) para o clone híbrido de E. urophylla x E. grandis. O estudo foi realizado em casa de vegetação, localizada na área experimental do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais vinculado ao Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Espírito Santo (CCA-UFES) no município de Alegre, ES, montado num delineamento inteiramente casualizado, com cinco tratamentos de disponibilidade hídrica no substrato (90, 80, 70, 60 e 50% da MCRA), com quatro repetições. De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que a disponibilidade hídrica no substrato de 70% da MCRA pode ser utilizada para a produção de mudas clonais de eucalipto, sem afetar o crescimento e o padrão de qualidade. O Kc estimado para as mudas de eucalipto em condições de viveiro foi de 1,25.	
Palavras-Chave: 	Coeficiente de cultivo; Eucalyptus urophylla x E grandis; Manejo de irrigação.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55030-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS