Data/hora: 17/06/2024 16:50:11

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 03/06/2015
Data da última atualização: | 08/06/2015
Autoria: | CÉSAR, A. A. da S.; MENDES, L. M.; BUFALINO, L.; PROTÁSIO, T. de P.; GUIMARÃES JUNIOR, J. B.; MORI, F. A.; MESQUITA, R. G. de A.
Título: | Análise da qualidade do encolamento de partículas de painéis OSB em condições de laboratório.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Cerne, Lavras, v. 20, n. 4, p. 501-508, 2014.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a qualidade do encolamento de partículas "strand" e a influência desse processo na qualidade final da colagem em painéis OSB. Realizou-se a mensuração das dimensões e determinação da massa de 658 partículas antes e após o processo de encolamento. As variáveis gramatura (g.m-2) e a quantidade efetiva de adesivo aplicado (%) foram avaliadas. Aplicaram-se os teores de 6, 9 e 12 % de adesivo fenol-formaldeído em partículas de Pinus oocarpa e Eucalyptus grandis. Foi realizado o teste de tração perpendicular nos painéis produzidos. O processo de encolamento de partículas "strand" em laboratório é heterogêneo, o que dificultou analisar a influência das variáveis de processamento sobre a quantidade efetiva de adesivo aplicado e gramatura. Foi verificado que painéis OSB produzidos com a espécie Pinus oocarpa apresentaram menor gramatura de partículas em relação aos painéis de Eucalyptus grandis. Esse resultado foi atribuído a menor densidade básica da madeira de Pinus oocarpa. Observou-se que maiores gramaturas na partícula estão, positivamente, relacionadas com a resistência à tração perpendicular.
Palavras-Chave: | Colagem; Gramatura; Tração perpendicular.
Thesagro: | Adesivo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (53720-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS