Data/hora: 19/06/2024 08:07:49

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	02/07/2018	
Data da última atualização: 	02/07/2018	
Autoria: 	QUEIROZ, D. L. de; CAMARGO, J. M. M.; DEDECEK, R. A.; OLIVEIRA, E. B. de; ZANOL, K. M. R.; MELIDO, R. C. n.	
Afiliação: 	DALVA LUIZ DE QUEIROZ, CNPF; Joelma Melissa Malherbe Camargo, Doutoranda da UFPR; Renato Antonio Dedecek, Pesquisador aposentado da UFPR; EDILSON BATISTA DE OLIVEIRA, CNPF; Keti Maria Rocha Zanol, UFPR; Raul Cesar Nogueira Melido, Votorantim Siderurgia.	
Título: 	Absorção e translocação de silício em mudas de Eucalyptus camaldulensis.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Florestal, Santa Maria, v. 28, n. 1, p. 632-640, abr./jun. 2018.	
DOI: 	10.5902/1980509832053	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A busca pela alta produtividade e qualidade de plantas de eucalipto que sejam mais resistentes ao ataque de insetos-praga vem sendo cada vez mais estudada. Dentro deste contexto, realizou-se o estudo da absorção e a translocação de silício em plantas de Eucalyptus camaldulensis. O experimento foi realizado com o clone 58, em viveiro comercial da empresa Votorantim Siderurgia /Vazante ? MG, onde foi avaliada a aplicação de silício via solo (silicato de cálcio) e via foliar (silicato de potássio), com três doses diferentes. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com oito tratamentos, 20 repetições, totalizando 160 plantas. A avaliação do experimento foi realizada com base na análise do teor de silício presente no substrato (%) e na matéria seca das raízes e parte aérea das plantas (mg planta-1). Foram realizadas três avaliações aos 30, 60 e 90 dias após aplicação das doses de silício em folhas e raízes. Para o substrato foram realizadas quatro avaliações, sendo a primeira no dia da instalação do experimento (antes da aplicação de Si) e as demais aos 30, 60 e 90 dias após semeadura do eucalipto. Nas análises foliares realizadas, os maiores valores em relação ao teor de silício foram observados para o tratamento com aplicação de silicato de potássio (10mL/ planta), T8, que foi em média 3 vezes maior, quando comparado aos tratamentos sem aplicação de silício (adubação padrão+110 gramas de CaO) ? T1 e sem aplicação de silício (adubação padrão+1,71gramas de KCl) ? T2. Os tratamentos não diferiram estatisticamente entre si nas avaliações realizadas, em relação à percentagem de silício presente nas raízes de Eucalyptus camaldulensis. No substrato verificou-se um aumento significativo no teor do mineral aos 30, 60 e 90 dias, em função das doses crescentes de silicato, nas duas formas de aplicação, destacando o T8. Assim, foi possível concluir que Eucalyptus camaldulensis é capaz de absorver e translocar o mineral.	
Palavras-Chave: 	Eucalypt.	
Thesagro: 	Eucalipto; Eucalyptus Camaldulensis; Manejo; Praga de Planta; Silvicultura.	
Thesaurus Nal: 	Forestry; Pest management.	
Categoria do assunto: 	O Insetos e Entomologia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/179347/1/2018-Dalva-CF-Absorcao.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (56387-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS