Data/hora: 02/06/2024 15:32:34

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 17/02/1993
Data da última atualização: | 17/02/1993
Autoria: | REZENDE, J. L. P. de.
Título: | Espacamento otimo para a producao de madeira.
Ano de publicação: | 1983
Fonte/Imprenta: | Revista Arvore, Vicosa, v.7, n.1, p.30-43, jan./jun. 1983.
ISSN: | 0100-6762
Idioma: | Português
Conteúdo: | A literatura brasileira e deficiente no que se refere a metodologia para analise economica de espacamento de eucalipto para fins energeticos. O presente trabalho desenvolve uma metodologia a ser usada para a solucao do problema bem como analisa, tres espacamentos utilizados na regiao do cerrado de Minas Gerais para a producao de madeira de eucalipto com fins energeticos. Verificou-se que, dos tres espacamentos usados, 3 x 2; 3 x 1,5 x 1 e 3 x 1 x 1m, o espacamento mais denso (5.000plantas/ha) foi o mais economico. Os custos de producao do estereo de madeira foi de Cr$1.750,60; Cr$1.534,96 e Cr$1.349,29, respectivamente, para os espacamentos utilizados. Concluiu-se, ainda, que o custo de exploracao e o mais significante na producao lenhosa, chegando a representar 50% dos custos totais no espacamento mais denso.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (11063-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS