Data/hora: 10/06/2024 06:50:00

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	07/01/2021	
Data da última atualização: 	07/01/2021	
Autoria: 	AULER, A. G.; SÁ, M. V. M. de; EICHLER, P.; MATTIA, J. L. de; SILVA, G.; SOUZA, G. de; SANTOS, F. A.	
Afiliação: 	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL; UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL; UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL; UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL; UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL; FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA; UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL.	
Título: 	Preliminary study for the suitability of eucalyptus chips and coal for combustion in a fluidized bed reactor.	
Ano de publicação: 	2020	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 40, e201801739, 2020. 10 p.	
DOI: 	https://doi.org/10.4336/2020.pfb.40e201801739	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	A combustão com reatores de leito fluidizado tem como principais vantagens o melhor aproveitamento energético de materiais combustíveis e uma menor geração de poluentes. O sucesso da fluidização depende das características das partículas que compõem o leito. O objetivo deste trabalho foi avaliar e caracterizar o potencial energético e as curvas de fluidização em leitos fluidizados formados por misturas binárias de cavacos de eucalipto + areia e carvão mineral + areia. Realizaram-se as seguintes análises e etapas: 1) caracterização física dos materiais; 2) caracterização química de materiais combustíveis; 3) análise termogravimétrica dos combustíveis; 4) determinação das curvas de fluidização e velocidade mínima de fluidização para um leito polidisperso. Foi obtido poder calorífico inferior de 19,15 MJ kg-1 para o cavaco de eucalipto e 10,1 MJ kg-1 para carvão. O aumento da porcentagem de biomassa na mistura causou queda de pressão no leito, indicando a formação de caminhos preferenciais e a necessidade de aumentar a velocidade do fluido. A fluidização de cavacos de eucalipto e carvão pode ser viável para aplicação em um processo de leito fluidizado borbulhante, motivando futuros estudos teóricos e experimentais envolvendo esta metodologia no desenvolvimento de tecnologias limpas e sustentáveis.	
Palavras-Chave: 	Co-combustão; Fluidização; Potencial energético.	
Thesagro: 	Biomassa; Carvão; Eucalipto.	
Categoria do assunto: 	K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/219972/1/1739-Texto-do-artigo-21124-1-10-20201230.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (57549-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS