Data/hora: 23/09/2024 00:14:26

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	08/08/2016	
Data da última atualização: 	09/09/2024	
Autoria: 	CARNEIRO, A. de C. O.; CASTRO, A. F. N. M.; CASTRO, R. V. O.; SANTOS, R. C. dos; FERREIRA, L. P.; DAMÁSIO, R. A. P.; VITAL, B. R.	
Título: 	Potencial energético da madeira de Eucalyptus sp. em função da idade e de diferentes materiais genéticos.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Revista Árvore, Viçosa, MG, v. 38, n. 2, p. 375-381, Mar./Apr. 2014.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo determinar a influência da idade e de diferentes materiais genéticos de Eucalyptus sp. na produção de madeira para energia. Neste estudo, foram avaliados três clones de Eucalyptus sp., em quatro idades diferentes, aos 3, 4, 5 e 7 anos, sendo provenientes da Gerdau S/A. De cada árvore foram retirados cinco discos (0%, 25%, 50%, 75% e 100% da altura comercial do tronco), bem como determinados a densidade básica, o poder calorífico superior e a análise elementar da madeira, e, como base nesses valores, foi possível estimar a quantidade de energia m-3. Observou-se que houve efeito da idade e do material genético para a densidade básica da madeira e para o poder calorífico superior. Verificou-se ainda que a quantidade de energia m-3 aumentou com a idade, e houve diferença significativa entre os três materiais genéticos avaliados. O clone GG 680 apresentou melhor desempenho dessa variável, apresentando, aos 7 anos, 2.943 kW.h.m-³. Cabe ressaltar que a escolha do melhor material genético deve levar em consideração as características tecnológicas da madeira, bem como a sua produtividade e efetividade técnica de produção.	
Palavras-Chave: 	Energy potential; Potencial energético.	
Thesagro: 	Clone; Energia; Eucalipto; Idade.	
Thesaurus Nal: 	Age; Clones; Energy; Eucalyptus.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55180-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS