Data/hora: 11/06/2024 08:02:51

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 04/03/2009
Data da última atualização: | 04/03/2009
Autoria: | LOSCHI NETO, A.; SILVA, J. R. M. da; LIMA, J. T.; RABELO, G. F.
Título: | Efeito das diferentes madeiras no isolamento acústico.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Floresta, Curitiba, v. 38, n. 4, p. 673-682, out./dez. 2008.
Idioma: | Português

Conteúdo:

O isolamento acústico depende das propriedades do material, principalmente dimensões, formas umidade e densidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar o isolamento sonoro proporcionado por madeiras de diferentes densidades e verificar o comportamento do isolamento por meio da análise espectral. Foram selecionadas madeiras do gênero Eucalyptus, Dipteryx (cumaru) e Pinus, em cinco grupos de distintas densidades. Foram montadas barreiras acústicas, em forma de cubos ocos com arestas internas de 60 cm. A avaliação consistiu em emitir uma onda gerada por um computador por meio de um alto-falante localizado dentro da barreira acústica e captá-la por um microfone localizado
a um metro de distância. O nível de pressão sonora foi medido com um decibelímetro. A maior atenuação acústica (25,7 dB(A)) foi apresentada pela madeira de Eucalyptus grandis (0,880 g/cm³), e o pior desempenho foi apresentado pelo Pinus sp, com 15 dB(A). Essas madeiras apresentaram maior e menor densidade, respectivamente.

Palavras-Chave: | Densidade; Isolamento acústico.
Thesagro: | Madeira.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (44592-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS