Data/hora: 15/06/2024 17:29:08

Biblioteca(s): | Embrapa Hortaliças.
Data corrente: | 13/11/2014
Data da última atualização: | 17/11/2014
Autoria: | REBOUÇAS, J. R. L.; FERREIRA NETO, M.; DIAS, N. da S.; SOUZA NETO, O. N. de; DINIZ, A. A.; LIRA, R. B. de.
Título: | Cultivo hidropônico de coentro com uso de rejeito salino.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | Irriga, Botucatu, v. 18, n. 4, p. 624-634, out./dez. 2013.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O experimento foi desenvolvido no período de outubro a novembro de 2009, no município de Mossoró - RN. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com cinco tratamentos e três  repetições. Os níveis de salinidade da água possuíam as condutividades  elétricas de 2,55; 4,68; 6,85; 9,38 e 12,34 dSm-¹ obtidos, respectivamente, através de diluição da água de rejeito (AR) da dessalinização acrescido da água de poço (AP), referente as misturas (M): m1 = 100 % de AP; M2 = 25% AR + 75 % AP, M3 = 50 % AR + 50 % AP, M4 = 75 % AR + 25 % AP e M5 = 100 % de AR. As plantas foram colhidas 28 dias após o Plantio, avaliando-se a altura de plantas , o número de folhas , a área foliar, a massa fresca e seca de folhas, caule e de parte aérea. Pelos resultados, Constatou-se que o aumento da salinidade na água de irrigação influenciou negativamente de forma linear as variáveis estudadas, com exceção da massa seca de folhas e caule.
Palavras-Chave: | Hidroponia; Massa seca.
Thesagro: | Coriandrum sativum; Salinidade.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Hortaliças (CNPH)
Exemplares: | CNPH - (39319-1) - ADD - AP - CD - CD 407 -  - CD 407 - DIS