Data/hora: 02/06/2024 13:49:36

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 24/08/2009
Data da última atualização: | 28/08/2009
Autoria: | OKINO, E. Y. A.; TEIXEIRA, D. E.; SOUZA, M. R. de; SANTANA, M. A. E.; SILVA, C. B. G. da; TOMAZ, R. B.; SOUSA, M. E. de.
Título: | Uso das madeiras de seringueira, pinus e cipreste na fabricação de chapas OSB.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | Floresta, Curitiba, v. 39, n. 2, p. 457-468, abr./jun. 2009.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Este trabalho avaliou as propriedades físicas e mecânicas de chapas de OSB usando madeiras de
pinus, de cipreste e da mistura equitativa de dois clones de seringueira. Foram confeccionadas chapas
de três camadas, na proporção face/miolo/face, de 1:2:1, massa específica de 0,75 g/cm3 e resinas
ureia-formaldeído (UF) e fenol-formaldeído (FF) nas proporções de 5% e 8%, com base na massa
seca dos strands, sendo ensaiadas conforme ASTM D 1037 e comparadas com as normas CSA
O437.0 e ANSI A.208.1. Os valores das propriedades mecânicas, exceto ligação interna, das chapas
de cipreste usando a resina FF superaram as especificações das normas CSA O437.0 (classe O-2) e
ANSI A.208.1, sendo de melhor desempenho a de 8% de adesivo. Em geral, as chapas apresentaram
baixa estabilidade dimensional. O aumento no teor de resina levou ao melhor desempenho nas
propriedades mecânicas e estabilidade dimensional. As chapas de seringueira apresentaram
propriedades mecânicas acima do especificado pelas normas citadas, sendo que na ligação interna
apenas aquelas coladas com 8% de FF atendeu à norma CSA O437.0.

Palavras-Chave: | Ffenol-formaldeído; OSB; Propriedade física; Ureia-formaldeído.
Thesagro: | Propriedade Mecânica.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (45731-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS