Data/hora: 11/06/2024 02:19:19

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 13/10/2014
Data da última atualização: | 13/10/2014
Autoria: | TEIXEIRA, D. E.; MELO, J. E. de; ANACLETO, J. E.
Título: | Testing quality of compression bonding to shearing on six Brazilian hardwood species.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 42, n. 103, p. 393-401, set. 2014.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Ensaios de aderência foram realizados em seis espécies de madeiras tropicais brasileiras utilizando quatro tipos de colas comerciais, sendo três à base de PVA (Rhodopas A503, A602 e Extra Performance) e uma a base de resorcinol (Cascophen RS), visando sua aplicação nos laminados colados estruturais e em partes de móveis. A amostragem foi realizada de forma aleatória, conforme metodologia utilizada pelo LPF (Laboratório de Produtos Florestais), condicionadas a 12% de teor de umidade e os blocos de madeira colados segundo a Norma ASTM D 905-08 (2008), com gramatura de 300 g/m2. As espécies caracterizadas foram: amapá (Brosimum parinarioide), amapá-doce (Brosimum potabile), breu sucuruba (Protium heptaphyllum), muiratinga (Maquira sclerophylla), tauari (Couratari stellata), and tacacazeiro (Sterculia speciosa). As peças coladas com resorcinol apresentaram maior resistência ao cisalhamento e porcentagem de falha na madeira e entre aquelas à base de PVA a cola A602 foi a de melhor desempenho.
Palavras-Chave: | Bonding strength; Brazilian tropical timbers; Falha na madeira; Glue line; Madeiras tropicais brasileiras; Resistência à colagem; Wood failure.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (52835-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS