Data/hora: 16/06/2024 00:39:30

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 08/07/1993
Data da última atualização: | 08/07/1993
Autoria: | DELLA LUCIA, R. M.; OLIVEIRA, J. T. da S.; VITAL, B. R.
Título: | Correcao das leituras do medidor eletrico de umidade para 22 especies de madeira.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | Revista Arvore, Vicosa, v.16, n.2, p.202-208, maio/ago. 1992.
ISSN: | 0100-6762
Idioma: | Português
Conteúdo: | Sao apresentados fatores de correcao das leituras do medidor eletrico de umidade, tipo condutancia, para 22 especies de madeira. A diferenca entre a umidade indicada pelo aparelho e a real e, quase sempre, pequena; algumas especies, no entanto, apresentam discrepancias acentuadas,de ate 4%. Nesses casos, a correcao das leituras e essencial.
Thesagro: | Madeira; Umidade.
Thesaurus Nal: | humidity.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (10714-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS