Data/hora: 22/06/2024 00:42:41

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 08/02/2002
Data da última atualização: | 27/09/2007
Autoria: | VOLPE, C. A.; BRUNNI, O.
Título: | Estimativas do Deslocamento do Plano-Zero, Parâmetro de Rugosidade e Resistência Aerodinâmica à Difusão de Vapor D'Água sobre Cultivo de Milho em Condição de Estabilidade Próxima à Neutralidade.
Ano de publicação: | 1990
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, V. 25, n. 1, p.29-37, jan.1990
Idioma: | Português
Conteúdo: | Através de perfis de velocidade do vento acima de uma cultura de milho (Zea mays L.), no estádio de pendoamento e com altura média das plantas de 2,80m, determinou-se o deslocamento do plano-zero, o parâmetro de rugosidade e a resistência acrodinâmica à difusão de vapor d'água, em condição de estabilidade atmosférica próxima à neutralidade. Observou-se o decréscimo do parâmetro  de rugosidade e o acréscimo do deslocamento do plano-zero com o aumento da velocidade do vento no intervalo de 0,2 a 3,5m s. Nessas mesmas condições o valor médio estimado da resistência aerodiâmica à difusão de vapor d'água foi de 0,19 s cm, sendo, portanto, muito pequeno em relação aos valores das outras resistências à transferência da água no sistema solo-planta-atmosfera.
Palavras-Chave: | sistema solo-planta-atmosfera; transferência de água; velocidade dovento.
Thesagro: | Zea Mays.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (21326-1) - UMT - AP - -- - 63072081 - P474 -  - DIS