Data/hora: 21/06/2024 09:59:54

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 04/08/2016
Data da última atualização: | 04/08/2016
Autoria: | PINTO, A. A. S.; PEREIRA, B, L. C.; CÂNDIDO, W. L.; OLIVEIRA, A. C.; CARNEIRO, A. C. O.; CARVALHO, A. M. M. L.
Título: | Caracterização de pellets de ponteira de eucalipto.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Ciência da Madeira, Pelotas, v. 6, n. 3, p. 232-236, 2015.
DOI: | 10.12953/2177-6830/rcm.v6n3p232-236
Idioma: | Português
Notas: | Artigo apresentado no 2º Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira, 2015.
Conteúdo: | A biomassa vegetal é uma fonte energética renovável com potencial para suprir parte das necessidades mundiais de energia. Pellets são combustíveis sólidos granulados, produzidos a partir de biomassa triturada, com ou sem a adição de aglutinantes, possuem uma forma cilíndrica de 3,15 a 40 mm de comprimento. Os pellets são utilizados no aquecimento residencial e comercial e na geração de energia elétrica. O trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da umidade da matéria prima na produção dos pellets de ponteira de eucalipto. A matéria prima utilizada foi material proveniente da copa de Eucalyptus spp. (madeira, folhas, galhos). Para produção dos pellets utilizaram-se cinco umidades do material (8, 10, 12, 14, 16%, em base úmida). Os pellets foram produzidos em uma prensa peletizadora com matriz circular horizontal determinaram-se propriedades físicas, mecânicas e energéticas dos pellets. De modo geral, a umidade de entrada da biomassa a ± 12,0% proporcionou a produção de pellets com melhores propriedades físicas, químicas e mecânicas atendendo a maioria das especificações. Concluise que a produção de pellets a partir da ponteira de eucalipto é tecnicamente viável.
Palavras-Chave: | Biomassa florestal.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (55172-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS