Data/hora: 25/06/2024 19:05:38

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 02/04/2002
Data da última atualização: | 02/04/2002
Autoria: | OLIVEIRA, R. C.
Título: | Propriedades fisico-mecanicas das celuloses kraft obtidas por cozimento conjuntos de madeira de Pinus strobus var. Chiapensis e Eucalyptus urophylla, de origem hidrida.
Ano de publicação: | 1980
Fonte/Imprenta: | Revista Arvore, Vicosa, v.4, n.2, p.188-202, jul./dez. 1980.
ISSN: | 0100-6762
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este estudo teve como objetivo analisar as propriedades fisico-mecanicas das celuloses produzidas em cozimentos conjuntos de madeiras de Pinus strobus var.chiapensis e Eucalyptus urophylla de origem hibrida, em proporcoes de 0, 33,33, 66,66 e 100% de cada especies, objetivando a incorporacao das caracteristicas vantajosas de cada materia-prima num produto final. A vantagem proporcionada pelas fibras longas do pinus, em termos de propriedades mecanica, foi a maior resistencia ao rasgo, a tracao e ao arrebentamento, no inicio do refino. As desvantagens conferidas pelo pinus em mistura na polpa foram mais tempo para atingir o grau de refino preestabelecido e resistencia a atracao inferior, nos altos niveis de refino. Apenas 33,33% da madeira de pinus na mistura foram suficientes para incorporar a celulose boa parte das caracteristicas desejaveis das fibras longas. As celuloses do eucalipto a 40oSR ja apresentaram boas propriedades de resistencia a tracao e ao arrebentamento.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (11009-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS