Data/hora: 21/06/2024 14:51:22

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	06/06/1995	
Data da última atualização: 	29/04/2009	
Autoria: 	OLIVEIRA, J. L. de.	
Título: 	Esforços paralelos as fibras de peças de Ipê Peroba ligados com parafusos de ferro.	
Ano de publicação: 	1975	
Fonte/Imprenta: 	1975.	
Páginas: 	60 p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese (Magister Scientiae) - Curso de Engenharia Agrícola, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa.	
Conteúdo: 	No presente trabalho, foram ensaiados 150 corpos de prova simetricos de Ipe Peroba, ligados com parafusos de ferro, nas dimensoes usuais na pratica. As ligacoes foram submetidas a solicitacao paralela as fibras da madeira. Estes ensaios permitiram definir a funcao a= f(b/d), ondee a tensao de compressao na area projetadado furo da peca central, b a largura da peca centre d o diametro do par. Apesar de a expressao ter sido obtida a partir de lioes simetricas, ela se aplica a ligacoes excentrica e nao simetricas. O objetivo do trabalho e a apresentacao de dados que possam permitir sugestoes para o projeto de ligacoes com parafusos. O calculo do esforco para um determinado deslocamento relativo para as pecas ligadas, ou vice-versa, pode ser obtido atraves da expressao: P = AXBX2, onde os valores de A, B foramlados no quadro 2. As tensoes admissiveis para uma determinada relacao b/d acham-se no quadro3, ou podem ser determinada atraves da expressao: DA = Ag+Bg-1+C. Os esforcos admissiveis acham-se no quadro 1, para todos os diametros estudados e espessura da peca central. As expressoes acima sao validas para relacoes 2,27 g 16,8, que abrange as dimensoes das pecas normalmente usadas. Os resultados obtidos com as expressoes, para os calculos de ligacoes simetricas, podem servir de base as aplicacoes, inclusive em condicoes algo diferentes das que prevaleceram nos ensaios. Os criterios para tais extrapolacoes encontran-se no artigo 67 NB-11. O calculo da carga admissivel, numa ligacao excentrica (figura 1a) com duas pecas diferentes ou iguais, sera a metade do valor fornecido pelo q, tornando-se b igual ao dobro da largura da peca fina. Outros ensaios devem ser realizados, sequencianeste trabalho, visando a determinar a carga admissivel em pecas submetidas a espaco normal as fibras da . Conveniente seria se fizessem estudos com a finalidade de estabeletensoes admissiveis, considerando-se a velocidade de carregamento que em futuros trabalhos sejam utilizados equipamentos com registradores automaticos de esforcos e deformacoes.	
Palavras-Chave: 	Fibres; Ipê peroba; Paratecoma peroba.	
Thesagro: 	Madeira.	
Thesaurus Nal: 	wood.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (29416-1) - ADC - TS - -- - TS0264 -  - TS0264 - DIS