Data/hora: 25/06/2024 18:15:00

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 08/07/2009
Data da última atualização: | 08/07/2009
Autoria: | BARAÚNA, E. E. P.; OLIVEIRA, V. S. de.
Título: | Umidade de equilíbrio da madeira de angelim vermelho (Dinizia excelsa Ducke ), guariúba (Clarisia racemosa Ruiz & Pav.) e tauarí vermelho (Cariniana micrantha Ducke) em diferentes condições de temperatura e umidade relativa.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | Acta amazonica, Manaus, v. 39, n. 1, p. 91-95 mar. 2009.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A umidade de equilíbrio deve ser determinada para o local onde a madeira será empregada. Isto pode ser feito através da determinação da umidade das amostras de madeira expostas às condições ambientais de temperatura e umidade relativa em ensaios de campo, de laboratório equipado com câmara de climatização ou estimativas por meio de modelos matemáticos. Neste trabalho foi determinada a umidade de equilíbrio da madeira - UEM do angelim vermelho (Dinizia excelsa Ducke), guariúba (Clarisia racemosa Ruiz & Pav.) e tauarí vermelho (Cariniana micrantha Ducke ), em duas condições de temperatura e três de umidade relativa em câmara de climatização. Encontrou-se diferenças entre a umidade de equilíbrio estimada pela equação de Simpson (1971) e o valor real determinado em câmara climática. Na simulação de ensaio a 25º C de temperatura e umidade relativa de 40% a UEM ficou em média 26,6% superior ao valor estimado pela equação de Simpson (1971), constituindo-se na maior variação. A menor variação foi de 2,1% registrada na espécie angelim vermelho na condição de 35º C e 80% de umidade relativa. A equação de Simpson, no geral, tendeu a superestimar os valores de UEM nas três espécies.
Palavras-Chave: | Câmara de climatização; Equação de Simpson; Secagem da madeira; Umidade de equilíbrio.
Thesagro: | Madeira.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (45466-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS