Data/hora: 14/06/2024 02:29:45

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 09/01/2008
Data da última atualização: | 29/06/2023
Autoria: | ANDRADE NETO, T. M. de; SANTOS, R. S.; NASCIMENTO, P. dos S.; ALVES, M. da S.; COELHO, E. F.
Afiliação: | Torquato Martins de Andrade Neto, UFRB; Ronaldo Pedreira Santos, UFRB; Patrícia dos Santos Nascimento, UFRB; Márcio da Silva Alves, UFRB; Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF.
Título: | Condutividade hidráulica de um latossolo vermelho amarelo distrófico no campo e em laboratório.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | In: SEMINÁRIO DE PESQUISA DO RECÔNCAVO DA BAHIA, 1.; SEMINÁRIO ESTUDANTIL DE PESQUISA, 1.; SEMINÁRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFRB, 1., 2007, Cruz das Almas. Ano internacional do planeta Terra. Cruz das Almas: UFRB, 2007.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O conhecimento da condutividade hidráulica saturada do solo é essencial para entendimento no que se refere ao movimento da água no solo. Essa pode apresentar alta variabilidade espacial, tanto em determinações no campo como no laboratório. A determinação da condutividade hidráulica saturada pode ser realizada por avaliações em laboratório ou em campo (JONG VAN LIER & LIBARDI, 1999). O objetivo deste trabalho foi comparar a condutividade hidráulica saturada de campo (Kscampo) com a de laboratório (KsLab). O estudo foi realizado em um Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico (LVAD), de drenagem moderada. A determinação da condutividade hidráulica saturada (Ks) foi obtida de SOUZA & SOUZA (1997), que usaram o método do permeâmetro de carga constante. No que se refere à Kscampo, foi realizado o ensaio de infiltração pelo método do perfil instantâneo de HILLEL (1972). Os resultados mostraram diferenças entre os dois tipos de procedimentos para a estimativa de condutividade hidráulica saturada foi de 57,6 mm/hora. Nas condições em que foi realizado este experimento, constatou-se grande variação nos valores das condutividades hidráulicas saturadas conseguidas em laboratório e em campo, sendo que a de laboratório apresentou valor muito superior.
Thesagro: | Condutividade Hidráulica; Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (23869-1) - UPC - RA - DD - Publicação digital -  -  - DIS