Data/hora: 03/06/2024 06:28:02

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	30/03/2012	
Data da última atualização: 	30/03/2012	
Autoria: 	SILVA, A. J. P. da; COELHO, E. F.; SILVA, T. S. M. da; CONCEIÇAO, B. S.	
Afiliação: 	ALISSON JADAVI P. SILVA, IF-Baiano; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; TIBERIO SANTOS MARTINS DA SILVA, CNPMF; BEATRIZ S. CONCEIÇAO, UFRB.	
Título: 	Produção da bananeira 'Prata Anã' irrigada por diferentes sistemas de irrigação de baixo custo no Médio São Francisco da Bahia.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 40., 2011. Cuiabá. Geração de tecnologias inovadoras e o desenvolvimento do cerrado brasileiro: anais. Cuiabá: SBEA, 2011. 1 CD-ROM. CONBEA 2011.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo de avaliar o efeito de diferentes sistemas de irrigação de baixo custo na cultura da bananeira `Prata Anã´ em condições irrigadas no município de Barra, situado no médio São Francisco Baiano. O experimento foi conduzido em blocos casualizados com três tratamentos e quatro repetições cada, em um solo de textura arenosa. Os sistemas de irrigação estudados foram: S1-Bacia com canal de superfície revestida, S2 ? Microaspersão Artezanal e S3- Bubbler. A produção da bananeira foi avaliada com base na medida das seguintes características:Número de Folhas (NF), Número de Pencas (NP), Número de Dedos (ND), Peso de Engaço (PE), Peso de Penca (PP), Peso de Cacho (PC), Comprimento de Fruto (CF), Diâmetro de Fruto (DF). Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, complementada pelo teste t (LSD), a 5% de probabilidade. Não se constatou diferença significativa nas médias das variáveis NP, PP, CF e DF. Não obstante, no que diz respeito às características NF, ND, PE e PC as diferenças foram significativas, sendo que a irrigação pelo sistema S1 proporcionou condições para que a bananeira apresentasse a maior média de peso de cacho por planta (10,41kg/cacho/planta) comparada a irrigação via S2 (9,49kg/cacho/planta) e S3 (8,47kg/cacho/planta).	
Palavras-Chave: 	Métodos de irrigação.	
Thesagro: 	Banana.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/56850/1/Producao-da-bananeira-prata-alissonjadavipsilva.pdf	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (28428-1) - UPC - AA - PP - CD 2012.005 -  -  - PCT