Data/hora: 07/06/2024 07:58:15

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	08/02/2007	
Data da última atualização: 	08/02/2007	
Autoria: 	SILVA, T. S. M. da.	
Título: 	Uso da reflectometria no domínio do tempo para determinação de íons no solo.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	2004.	
Páginas: 	57 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Federal da Bahia, Cruz das Almas.	
Conteúdo: 	A avaliação do nível de íons presentes e da condutividade elétrica do solo no manejo da fertirrigação é complexa devido a dificuldade de obtenção em tempo real, com o mínimo de alterações na estrutura do solo. O trabalho teve como objetivo, em uma primeira etapa, definir em campo e em laboratório, modelos matema´ticos que melhor relacionam a condutividade elétrica aparente (CEa), a umidade do solo (0) e a condutividade elétrica da solução do solo (CEw) sob aplicação de cloreto de potássio, via água de irrigação por gotejamento. Em seguida o trabalho objetivou estimar o teor de potássio na solução do solo, em laboratório, a partir de modelos matemáticos ajustados, em função da condutividade elétrica da solução do solo (CEw) coletada por extrator de solução, da umidade (0) e da condutividade elétrica aparente do solo (CEa) obtidas por um equipamento de reflectometria no domínio do tempo (TDR). O experimento consistiu de leituras de CEa e 0 com um analisador de umidade de reflectometria no domínio do tempo (TDR) em colunas de solo em laboratório e em várias posições de uma malha retangular de um perfil do solo, em condições de campo, seguido da extração de solução iônica nas respectivas posições. Foram ajustados modelos lineares e não lineares relacionando CEa, 0, CEw e concentração de potássio. Os resultados permitiram concluir que a CEw da solução do solo pode ser monitorada a partir de leituras de CEa pela TDR para fins de distribuição de solutos no solo sob fertirrigação, com uso dos modelos de Rhoades et al. (1976), Vogeler & Clothier (1996), Nadler et al. (1984) e empírico, em condições de campo e laboratório. O modelo de Rhoades et al. (1989) e Rhoades et al. (1976) mostraram-se adequados apenas para os estudos em laboratório. A reflectometria no domínio do tempo mostrou-se adequada para o monitoramento da concentração de potássio na solução do volume de solo molhado.	
Palavras-Chave: 	Condutividade elétrica do solo; TDR.	
Thesagro: 	Potássio.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (21721-1) - ADD - TS - -- - TS2004/014 - CNPMF - 2004/014 - DIS