Data/hora: 11/06/2024 23:13:55

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | HERRMANN, P. S. P.; CONCIANI, W.; SOARES, M. M.; CRESTANA, S.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; Escola Tecnica Federal de Mato Grosso; UFMT.
Título: | Determinação da constante dielétrica relativa de um meio poroso através de microondas (RDT).
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | In: PACHECO, M.T.T., coord. Instrumentacao: catalogo de trabalhos completos submetidos ao Grupo de Instrumentacao do XIX Encontro Nacional de Fisica da Materia Condensada. Águas de Lindóia, SP: UNIVAP-ID&D, 1996.
Páginas: | p. 107-111.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A reflectometria no dominio do tempo (RDT) vem se caracterizando como uma das principais tecnicas para quantificacao do conteudo de agua em um meio poroso, atraves da medida da constante dieletrica relativa do meio. O metodo baseia-se na medida do tempo de propagacao de um pulso eletromagnetico, que se desloca ao longo de uma linha transmissao (LT) ou antena inserida, no caso deste trabalho, no solo. O tempo de propagacao e funcao da constante dieletrica. A diferenca significativa entre o valor da constante dieletrica relativa da agua (80) e dos constituintes do solo seco (2,5 - 5,0) fazem da RDT uma tecnica sensivel, precisa nao destrutiva e rapida para medidas de umidade. Para o experimento utilizou-se um testador de cabos da marca Tektronik modelo 1502c. O solo que foi estudado e da regiao de Campo Novo do Parecis, MT. Os resultados demonstram a correlacao entre o valor da umidade do solo e constante dieletrica relativa. Para teores de umidade na faixa de 0,0% a 60% obteve-se um r2 = 0,997. Os resultados indicam um comportamento diferenciado em relacao aos resultados de Topp et al (1980) procedente da diferenca de textura e porosidade existente entre os materiais. Este resultado permite discutir a influencia da agua ligada e agua livre no solo. A tecnica RDT abre possibilidades de se estudar e caracterizar parametros fisico-hidricos de um meio poroso, como por exemplo do solo.
Palavras-Chave: | Dielectric; Dieletrico; Meio poroso; RDT; Reflectometria no dominio do tempo; TDR.
Thesaurus Nal: | porous media; time domain reflectometry.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5564-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00086 -  - 1996.00086 - DIS