Data/hora: 11/06/2024 18:23:48

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente: | 14/10/1997
Data da última atualização: | 11/12/2021
Autoria: | MANTOVANI, E. C.; BERTAUX, S.; ROCHA, F. E. de C.
Afiliação: | EVANDRO CHARTUNI MANTOVANI, CNPMS.
Título: | Avaliação da eficiência operacional de diferentes semeadoras-adubadoras de milho.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, BrasÍlia, v. 27, n. 12, p. 1579-1586, 1992.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Nove semeadora-adubadoras de milho (PSM, PAR-2800 e PL-2000, da Semeato; JM-2000 e JM-2040, da Jumil; TMS-656, da Max; PST e STP, da Marchesan; PP-F/A-6/8, da Baldan) foram avaliadas em campo e verificou-se que todas elas apresentaram desempenho diferenciado quanto a precisao de plantio (percentagem de espacamento aceitaveis), ao estande (numero de plantas por hectare), a distribuicao de adubo (quilos por hectare) e ao controle de profundidade de plantio (centimetros). Em nenhuma da semadoras houve reducao da qualidade das sementes por terem passado pelos mecanismo distribuidores. Com relacao ao conjunto trator-implemento, verificou-se que a TMS, da Max, obteve a menor percentagem de patinagem da roda motriz, e a JM-2000, da Jumil, o menor consumo de combustivel. Todas as semeadoras apresentaram demanda de potencia menor do que a apresentada nos catalogos promocionais.
Palavras-Chave: | Equipamentos; Maize; Seeder test; Seeding; Semeadora.
Thesagro: | Adubo; Mecanização; Milho; Plantio; Zea Mays.
Thesaurus Nal: | fertilizers; mechanization.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/40161/1/Avaliacao-eficiencia-2.pdf
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)
Exemplares: | CNPMS - (5673-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS