Data/hora: 15/06/2024 03:54:21

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 18/10/2017
Data da última atualização: | 14/12/2023
Autoria: | PINTO, J. M.; SIMOES, W. L.; CALGARO, M.
Afiliação: | JOSE MARIA PINTO, CPATSA; WELSON LIMA SIMOES, CPATSA; MARCELO CALGARO, CPATSA.
Título: | Irrigação de cebola por gotejamento na superfície do solo e subterrâneo.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | In: INOVAGRI INTERNATIONAL MEETING, 4.; CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 26.; SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SALINIDADE, 3., 2017, Fortaleza. Anais... Fortaleza: INOVAGRI: ABID: UFC, 2017.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Realizou-se, no Campo Experimental de Bebedouro, pertencente à Embrapa Semiárido, em Petrolina, PE, um estudo com o objetivo de avaliar a produção de cebola, cultivar IPA 11, irrigada por gotejamento com tubos gotejadores dispostos na superfície do solo ou enterrados a 0,20 metros de profundidade. O espaçamento entre gotejadores foi de 0,30 metros, vazão do emissor de l Lh-1. O delineamento estatístico foi fatorial (2x3), blocos ao acaso, sendo duas formas de disposição de linhas laterais e número de linhas laterais por canteiro (2, 3 e 4 linhas laterais por canteiro), com cinco repetições, totalizando 30 parcelas. A dimensão da parcela foi de 1,10 metro de largura por 5,0 metros de comprimento. O espaçamento entre fileiras de plantas no canteiro foi 0,10 m e, entre plantas na fileira, de 0,15 m. O cálculo da lâmina de água foi realizado com base na evaporação da água do tanque classe A e coeficiente de cultivo da cultura. O cálculo das doses de N, P e K foi baseado na análise de solo. Aplicaram-se: 156 kg ha-1 de ureia, 150 kg ha-1 de MAP, 80 kg ha-1 de cloreto de potássio. O nitrogênio foi aplicado junto com o potássio, três vezes por semana, via água de irrigação, utilizando-se um injetor de fertilizante tipo venturi. A fertirrigação iniciou três dias após o transplantio e se estendeu por 70 dias. O fósforo foi aplicado em fundação, antes do plantio. O consumo de água foi de 3.760 m3 ha-1. O rendimento médio obtido foi de 27,31; 35,88 e 32,67 t ha-1 com tubos gotejadores na superfície do solo, com 2, 3 e 4 linhas laterais por canteiro, respectivamente. Para linhas laterais subterrâneas, o rendimento foi 20,17; 28,38 e 31,42 t ha-1 com 2, 3 e 4 linhas laterais por canteiro, respectivamente. Recomenda-se, para a cultura da cebola, o sistema de irrigação por gotejamento com três linhas laterais por canteiro, dispostas na superfície do solo. O sistema de irrigação por gotejamento subterrâneo com linhas laterais mostrou-se contra indicado para a cultura da cebola.
Palavras-Chave: | Consumo de água; Onion.
Thesagro: | Allium Cepa; Cebola; Fertirrigação; Irrigação; Irrigação por Gotejamento.
Thesaurus Nal: | Fertigation; Irrigation; Onions.
Categoria do assunto: | A Sistemas de Cultivo
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/165210/1/Welson-7.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (56852-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS