Data/hora: 03/06/2024 12:05:34

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 18/07/1996
Data da última atualização: | 19/06/2023
Autoria: | SANTOS, C. R. dos; SOARES, J. M.
Afiliação: | CLEMENTE RIBEIRO DOS SANTOS, CPATSA; JOSE MONTEIRO SOARES, CPATSA.
Título: | Avaliacao tecnica do sistema de irrigacao por aspersao do perimetro irrigado Senador Nilo Coelho.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 9., 1991, Natal. Anais... Fortaleza: ABID, 1992.
Páginas: | v. 1, t. 1, p. 305-333.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho foi conduzido no Nucleo 1 (N-1) do Perimetro Irrigado Senador Nilo Coelho, tendo como objetivo avaliar o estado de conservacao dos aspersores e dos sistemas de Irrigacao como um todo, visando oferecer subsidios a CODEVASF, a SUDENE, ao DNOCS e as Secretarias de Irrigacao dos Estados, no que diz respeito a selecao, manutencao e conservacao desses equipamentos, em perimetros Irrigados implantados ou em implantacao. A avalacao foi feita em 81 dos 86 colonos do N-1 e foram inspecionados: 1) estado de conservacao dos aspersores e seus componentes; 2) modelo do aspersor quanto ao mecanismo que produz o movimento giratorio; 3) altura do tubo de subida; 4) estado de conservacao da tubulacao da linha lateral, incluindo o anel de vedacao e o pe de suporte do cano e; 5) uso de valcula automatica com engate rapido para cada aspersor. Os resultados obtidos permitem fazer as seguintes consideracoes: 1) a vida util do equipamento de irrigacao em operacao no N-1 do Perimetro Irrigado Senador Nilo Coelho, compreendendo tubulacao de linha lateral, valvula automatica, tudo de subida e aspersor, esta bem abaixo do indicado pela literatura especializada; 2) 59,4% do total de pe de suprte dos canos encontram-se totalmente danificados e arrebentados; 3) a peca do aspersor MD20A ou MD20AC que mais se desgastou foi a borracha protetora do batedor, com 78% entre danificados e quebrados, enquanto que no modelo FABRIMAR, o desgaste foi no braco oscilante, com 22% entre danificados e quebrados; modificações nos aspersores, tais como: alteração de velocidade de rotação, do diâmetro do bocal, da quantidade de bocais,da altura do tubo de subida, juntamente com a ocorrência devazamentos nas conexões, deverão comprometer a vazao e a pressão de serviço do equipamento a nivel de lote.
Palavras-Chave: | Pernambuco; Project; Projeto Senador Nilo Coelho.
Thesagro: | Aspersão; Irrigação.
Thesaurus Nal: | sprinkler irrigation.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/193137/1/SANTOS-C.-R.-1992.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (8035-1) - UPC - AA - PP - 631.7 - C749a -  - DIS