Data/hora: 10/06/2024 01:00:16

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 04/05/1992
Data da última atualização: | 04/05/1992
Autoria: | ALMEIDA NETO, J. X. de; BORGES, L. C. V.; GOMES, N. B.; NEIVA, L. C. S.
Título: | Comportamento do calcario e po de eletrofiltro na neutralizacao do aluminio trocavel e produtividade de soja (Glycine max (L.) Merrill) em latossolo LVA fase cerrado de Goias.
Ano de publicação: | 1985
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIA DO SOLO, 20., 1985, Belem. Programas e resumos. Campinas: Sociedade Brasileira de Ciencia do Solo, 1985. p.98-99.
Idioma: | Português
Notas: | Resumo.
Conteúdo: | As fabricas de cimento estocam um produto retido no eletrofiltro que ate agora nao tem utilidade como corretivo agricola, entretanto, sabemos que este produto tem um equivalente quimico muito bom e granulometri excelente e baixo. Este produto foi testado em comparacao com um calcario produzido na mesma regiao Palmeira de Goias, foi um LVA fase cerrado, no Municipio de Senador Canedo - Goias com a seguinte analise quimica: pH = 5,3; Ca + Mg = 0,4 meq/100 ml; P = 1,4 ppm; K = 37 ppm e Al = 0,4 meq/100 ml. A cultura utilizada foi Glycine max (soja) que responde sugnificativamente aos dois produtos; calcario e o po do eletrofiltro, o calculo das quantidades de calcario foi atraves de: a) Al x 2 e 2,0 - (Ca + Mg) e b) reducao da saturacao de Al para 20%. As producoes foram percentualmente: testemunha = 100%, Al x 2 + 2,0 - (Ca + Mg) = 131,4% e saturacao de Al = 20% = 121,1%, embora o primeiro metodo tenha produzido mais que o segundo, isto nao foi significativo ao nivel de 5% pelo teste Duncan.
Palavras-Chave: | Brasil; Goias; Palmeira de Goias; Senador Canedo.
Thesagro: | Adubação; Alumínio; Calcário; Cerrado; Glycine Max; Latossolo Vermelho Amarelo; Produção; Produtividade; Saturação; Soja; Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (4154-1) - ADD - PL - -- - CRI2500 -  - CRI2500 - DIS