Data/hora: 22/06/2024 16:47:56

Biblioteca(s): | Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Hortaliças; Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 30/10/2000
Data da última atualização: | 13/01/2011
Autoria: | LOPES FILHO, R. P.
Título: | Utilização de diferentes tanques evaporimétricos em ambiente protegido.
Ano de publicação: | 2000
Fonte/Imprenta: | 2000.
Páginas: | 79p.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal de Lavras, Lavras.
Conteúdo: | Tem aumentado no Brasil area de cultivos em ambiente protegido e os produtores nao dispoem de informacoes tecnicas sobre o consumo de agua pelas plantas, as quais subsidiem um adequado manejo da irrigacao dos vegetais cultivados nesse ambiente. Neste trabalho objetivou-se estimar a evapotranspiracao de referencia (ETo) no interior de uma casa de vegetacao e avaliar a evaporacao ocorrida em tres tanques evaporimetricos (tanque Classe A, minitanque metalico e minitanque de plastico), para os quais obteve-se coeficientes de tanque (Kp) necessarios a estimativa da ETo a partir dos valores de evaporacao. O estudo foi conduzido em uma casa de vegetacao com cobertura de plastico, situada na Universidade Federal de Lavras, na cidade de Lavras-MG, no periodo de fevereiro a maio de 2000. A ETo foi estimada pelo metodo de Penman-Monteith-FAO, com baseem dados meteorologicos coletados em uma estacao agrometeorologica automatica. A evaporacao foi medida com um unico micrometro de gancho, assentado sobre pocos tranquilizadores colocados no interior de cada tanque evaporimetrico. As evaporacoes medidas no minitanque metalico e minitanque de plastico foram, em media, superiores a evaporacao do tanque Classe A em 13,82% e 6,60%, respectivamente. Os valores de coeficientes de tanque (Kp) variaram de 0,25 a 0,93 para o tanque Classe A, de 0,23 a 0,85 para o minitanque metalico e de 0,30 a 0,95 para o minitanque de plastico. Com a utilizacao dos coeficientes de tanque (Kp) obtidos neste estudo, e possivel substituir o tanque Classe A pelo minitanque metalico ou minitanque de plastico, com a vantagem de se usar um equipamento de menor custo e manejo mais facil, alem de se obter um aumento da area util de cultivo no interior de casas de vegetacao.
Palavras-Chave: | Casa de vegetacao; Class A pan; Greenhouse; Measuring instruments; Metallic minpan; Methods; Minitanque de plastico; Minitanque metalico; Penman Monteith; Plants; Plastic minipan; Radiation; Tanque classe A; Tanque de evaporacao; Tanque evaporimetrico.
Thesagro: | Cultivo Protegido; Estufa; Evapotranspiração; Método; Planta; Radiação.
Thesaurus Nal: | evaporation; evapotranspiration; greenhouses; protected cultivation.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)

Exemplares:

CPATSA - (23646-1) - ADD - TS - PP - 08/2000 -  - 2000.00008 - DIS
CPAO - (16343-1) - ADP - TS - PP - T 18/00 -  - 01.00003 - DIS
CNPH - (19775-1) - ADD - TS - -- - T LOP 33/00 -  - 2000.33 - DIS