Data/hora: 23/09/2024 10:36:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Agricultura Digital.	
Data corrente: 	24/07/1996	
Data da última atualização: 	25/03/2008	
Autoria: 	ALMEIDA, C. A. S. de; PINTO, H. S.; ZULLO JUNIOR, J.; HAMADA, E.; PELLEGRINO, G. Q.	
Título: 	O processamento digital de imagens NOAA-AVHRR para estimativa de temperatura de superficie em campo de trigo irrigado.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	In: SEMINARIO INTERNACIONAL DE INFORMATIZAÇÃO DA AGROPECUÁRIA, 1995, Juiz de Fora. Documentos de referência: guia de software agropecuário. Juiz de Fora: [s.n.], 1995.	
Páginas: 	nao-paginado.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	AgroSoft'95. 	
Conteúdo: 	A estimativa de temperatura de superficie do dossel vegetativo (Ts), pode ser aplicada a analise de parametros agroclimaticos, comumente utilizados para a avaliacao da evapotranspiracao, umidade do solo e controle da irrigacao. O sensor AVHRR trabalha com cinco bandas imageamento. Duas delas, as bandas 4 e 5, captam energia eletromagnetica terrestre na faixa termal do espectro, propria para o estudo de temperatura de superficies vegetadas. No presente trabalho, estao sendo utilizadas series de imagens diurnas e noturnas, fornecidas pelos sensores AVHRR a bordo dos satelites NOAA-9 e NOAA-14. Para a obtencao dos valores finais de Ts, as imagens serao processadas em softwares adequados ao tratamento de produtos NOAA-AVHRR. O processamento inclui o  geo-referenciamento das imagens e as correcoes atmosfericas, para o qual se utilizara metodo de correcao "split window". Um radiometro de campo foi utilizado nas medidas da Ts feitas in situ, por ocasiao das pssagens do satelite. Os dados orbitais de Ts ja corrigidos, serao submetidos a uma analise de regressao contra os dados terrestres do mesmo parametro.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)	
Exemplares: 	CNPTIA - (3591-1) - ADD - PL - -- - 630.285 - SEM - 1995.00006 - DIS