Data/hora: 17/06/2024 10:50:18

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	29/03/2007	
Data da última atualização: 	29/03/2007	
Autoria: 	ALMEIDA, G. C. de; KLOCK, U.; MAGALHÃES, W. L. E.; BOLZON de MUÑIZ, G. L.; ANDRADE, A. S. de.	
Título: 	Caracterização química, de propriedades físicas e mecânicas da madeira de Pinus spp.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	In: EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 13., 2005, Curitiba. Livro de resumos. Curitiba: Universidade Federal do Paraná. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 2005.	
Páginas: 	p. 9	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A espectroscopia por infravermelho é uma técnica que vem sendo utilizado por constituir um método de análise não destrutivo do material a ser avaliado; além disso, as amostras não necessitam de tratamentos prévios (dissolução, moagem, adição de componentes químicos). É um método consideravelmente viável, uma vez que o aparelho utilizado esteja devidamente calibrado, através de um modelo matemático previamente validado, referente à análise que será realizada. O objetivo deste trabalho consiste em correlacionar espectros na região do infravermelho próximo (NIR) da madeira com as propriedades físicas, mais especificamente à massa específica, e à propriedade mecânica de
resistência à flexão, expressa pelos módulos de ruptura (MOR) e elasticidade (MOE) do mesmo material. Para tanto, utilizou-se material amostrado (madeira) referente a exemplares de Pinus taeda L. (20 árvores) e Pinus maximinoi H. E. Moore (20 árvores), com 11 anos de idade. As amostras foram confeccionadas a partir de corpos de prova previamente submetidos aos ensaios de resistência à flexão, regulamentados pela norma COPANT; foram utilizadas amostras na forma sólida, corpos de prova de dimensões de 2x2x12 cm, e em forma de serragem, de granulometria 40-60 mesh (TAPPI 257 om-85), com teor de umidade uniforme. Para a obtenção dos espectros das amostras foi utilizado o espectrofotômetro NIR, da marca FEMWIN 900. Os espectros obtidos, tanto para os corpos sólidos quanto para a serragem, estão sendo submetidos à interpretação e tratamento matemático (análise multivariada), através do software The Unscrambler v. 9.1. A partir do modelo obtido, os valores das propriedades da madeira determinados em laboratório e através do NIR poderão ser comparados estatisticamente, levando à validação do modelo. Os valores médios obtidos para massa específica aparente foram 488,2 kg.m-3 para P. maximinoi, e 489,0 kg.m-3 para P. taeda. Para o módulo de ruptura obteve-se 66,07 MPa para P. maximinoi e 60,59 MPa para P. taeda; já para o módulo de elasticidade obteve-se os resultados médios de 8336,9 MPa para P. maximinoii, e 7025,1 MPa para P. taeda. Os demais resultados e as conclusões deste trabalho não são mencionados, pois a pesquisa ainda está em andamento.	
Palavras-Chave: 	Infravermelho próximo; NIR; Propriedade física; Propriedade química.	
Thesagro: 	Madeira; Propriedade Mecânica.	
Thesaurus Nal: 	Pinus.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (40955-1) - UPC - PL - -- - LV2089 - 13º -  - DIS