Data/hora: 23/09/2024 13:21:08

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	13/02/2008	
Data da última atualização: 	16/08/2022	
Autoria: 	RECKZIEGEL, N. L.; AQUINO, L. S.; TIMM, L. C.; BASSOI, L. H.; ALMEIDA, P. R. R.; RAMOS, C. M. C.; TAVARES, V. E. Q.	
Afiliação: 	N. L. RECKZIEGEL, Universidade Federal de Pelotas; L. S. AQUINO, Universidade Federal de Pelotas; L. C. TIMM, Universidade Federal de Pelotas; LUIS HENRIQUE BASSOI, CPATSA; P. R. R. ALMEIDA, UPE/FFPP; C. M. C. RAMOS, UNIB; V. E. Q. TAVARES, UNEB.	
Título: 	Utilização dos interpoladores de krigagem e do inverso do quadrado da distância para a construção de mapas de contorno da densidade do solo em uma área cultivada com videiras.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 31., 2007, Gramado. Conquistas e desafios da ciência do solo brasileira: livro de resumos... Gramado: UFRGS: SBCS, 2007	
Páginas: 	p. 103-104.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Esse trabalho teve como objetivos: I. avaliar a estrutura de dependência espacial da densidade de um solo (Areia Quartzosa), nas profundidades de 0-0,20 m e 0,20-0,40 m, e ii. no caso de dependência espacial, comparar as interpolações pelas técnicas de krigagem geoestatística e inverso do quadrado da distância. Para tal, em uma área cultivada com videira irrigada pertencente à Fazenda Alpha Vale em Petrolina-PE, foi estabelecida uma malha retangular de 14 x 12 pontos (espaçamento de 3,5 m entre linhas e 4 m entre plantas) totalizando 168 pontos.	
Palavras-Chave: 	Videira.	
Thesagro: 	Sistema Radicular; Solo; Uva; Vitis Vinifera.	
Thesaurus Nal: 	Grapes.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/132610/1/ID-36873.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (36873-1) - UPC - RA - PP - 631.4 - C749r -  - DIS