Data/hora: 23/06/2024 10:08:02

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 12/08/2022
Data da última atualização: | 15/08/2022
Autoria: | TEIXEIRA, D. E.; ALMEIDA, J. G. de; ALMEIDA, S. A. de O.; BAIA, M. J. F.; ROCHA, J. G.; LOPES, L. F.; MELO, C. K. A. de.
Afiliação: | DIVINO ETERNO TEIXEIRA, Serviço Florestal Brasileiro; JAIME GONÇALVES DE ALMEIDA, Universidade de Brasília; SERGIO ALBERTO DE OLIVEIRA ALMEIDA, Serviço Florestal Brasileiro; MAÍRLA JULIA FREITAS BAIA, Universidade de Brasília; JOYCE GONÇALVES ROCHA, Universidade de Brasília; LAÍS FERREIRA LOPES, Universidade de Brasília; CRISTHIAN KELVIN AMARO DE MELO, Universidade de Brasília.
Título: | Piso laminado de bambu-MDF com tratamento termomecânico.
Ano de publicação: | 2022
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, v. 42, e202002091, p. 1-9, 2022.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Resumo: Os pisos com revestimento de madeira são produtos engenheirados, geralmente produzidos com lâminas coladas sobre chapa de compensado ou painéis de madeira reconstituída, os quais possuem larga aceitação no mercado brasileiro. Neste trabalho, objetivou-se desenvolver um piso composto de bambu e MDF, com uso de tratamento termomecânico, e determinar as suas propriedades físicas e mecânicas em comparação com um piso laminado comercial. As amostras de piso bambu-MDF produzidas foram divididas em: uma parte submetida a pós-tratamento termomecânico (temperatura de 160 oC e pressão de 1 MPa por 15 min) e outra sem tratamento. Os resultados mostraram que o bambu pode ser associado ao MDF para produção de pisos. O piso de bambu-MDF é igual ou superior ao piso comercial em quase todas as propriedades estudadas, exceto na resistência à umidade, como observado pelos testes de absorção e inchamento. O piso de bambu-MDF é superior ao comercial nos principais requisitos de dureza Janka e resistência à abrasão. Abstract: The wood-coated floors are engineered products, usually produced with veneers glued over plywood or reconstituted wood panels, which have wide acceptance in the Brazilian market. In this work the objective was to develop a floor composed of bamboo and MDF, with the use of thermo-mechanical treatment, as well as to determine the physical and mechanical properties when compared to commercial laminate flooring. The produced bamboo-MDF floors samples were divided in one part subjected to thermo-mechanical post-treatment (temperature of 160 oC and pressure of 1 MPa for 15 min) and the other without treatment. The results showed that bamboo can be combined with MDF for flooring production. The experimental bamboo-MDF floor was similar or superior to the commercial laminate floor in almost all the studied properties, except resistance to humidity, as shown by the results of absorption and swelling tests. The bamboo-MDF floor was superior to the commercial product in the main requirements of Janka hardness and abrasion resistance.
Palavras-Chave: | Dureza; Engineered flooring; Piso engenheirado; Resistance to abrasion; Resistência à abrasão.
Thesaurus Nal: | Hardness.
Categoria do assunto: | K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/238426/1/EmbrapaFlorestas-PFB-2022-PisoLaminadoBambuMDF.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (58335-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS